|  |
| --- |
| [http://www.defib.ie/images/ce_mark.gif](http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3sMw5lerrQQViM&tbnid=eWX4FPD_3GWs6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.defib.ie/quality_assured.html&ei=EnzmUaffKIqM7QbajoHwDA&bvm=bv.49405654,d.ZGU&psig=AFQjCNFcDVFlK6sXZ4aKdHApjG-qW6EFUw&ust=1374145876472494) |
| CONDRON CONCRETE WORKS LTD  14 |
| EN1917:2002  Precast component for use in an inspection chamber.  Reinforced concrete cover slab, corbel slab/adjusting unit  Watertightness: No leakage of joint at 30 kPa internally.  Mechanical resistance: Vertical strength 50 kN.  Opening size: 600mm dia/600mm x 600mm/1200mm x 675mm.  Durability: Adequate for normal serviceability conditions. |